Sturmsicherung

Erdanker 40 cm bei allen 4 Ecken und je 1x in der Mitte in die Erde einschlagen, Abstand zu den Pfeilern ca 2.5 m.

Die Spanngurte einmal um die Querstange bei der Oberkante des Zeltes geben, und einmal um den Erdanker und dann miteinander verzurren.

Spanngurte so anziehen das alle auf gleicher Spannung sind.

Siehe Abbildung und Bilder.

Bei starkem Wind sind die Seitenteile des Zeltes so schnell wie möglich zu entfernen, damit nicht so eine große Angriffsfläche vorhanden ist.

Bei swhr starkem wind das Zelt so schnell wie möglich verlassen.